###### <【Phase2 林肯(U554)高配】DisplayOff需求文档>

版本 <1.2>

目录

[目录 2](#_Toc528676794)

[1 需求介绍 3](#_Toc528676795)

[2 需求内容 3](#_Toc528676796)

[2.1 功能触发 3](#_Toc528676797)

[2.2 与其他服务的中断 5](#_Toc528676798)

版本更改记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **更改描述** | **作者** |
| <2019/12/19> | <1.0> | 初稿 | 朱诗韵 |
| <2019/12/25> | <1.1> | 根据福特FO建议调整细节 | 朱诗韵 |
| <2020/1/2> | <1.2> | 根据福特FO建议调整细节 | 朱诗韵 |

# 需求介绍

* 背景／目的：

提供关闭屏幕的功能。

# 需求内容

## 功能触发

在“系统设置-显示”中点击“关闭屏幕”选项，屏幕关闭



系统设置->显示页面的“关闭屏幕“按钮

在calm screen状态，按下DisplayOff物理按键，屏幕关闭。

备注：DisplayOff与CalmScreen的物理按键是同一个。

相关触发逻辑如下表所示：

表1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 当前状态 | 操作 | 触发结果 |
| “系统设置-显示”页面 | 点击屏幕上“关闭屏幕”图标 | 屏幕关闭 |
| Calm screen状态 | 点击DisplayOff物理按键 | 屏幕关闭 |
| 关闭的屏幕 | 点击屏幕空白区域 | 回到点击按键之前的界面（非calm非关闭的屏幕） |
| 关闭的屏幕 | 点击DisplayOff物理按键 | 回到点击按键之前的界面（非calm非关闭的屏幕） |

备注:参照现有 phase2 车型，系统重启后有记忆功能,即系统重启后回到之前的屏幕（非calm非关闭的屏幕）, 如下SYNC4 SPEC的返回逻辑.



## 与其他服务的中断关系

请参考文档H22a SYNC Gen3 Screen Interruption Table (RELEASED) v2\_1-1的sheet[Screen Interruption Table]中第19行。