**820A平台各项目性能目标设定**

由于各项目的进度不同，性能优化的措施同步进度也不同，我们暂以三个典型车型为代表，根据软件合包和屏幕大小分为三类：

1）以CD542H的性能目标为标准的

       包括CD542H\U625ICA\CD706H\CD542H ICA\U625ICA timberline

2）以CD764的性能目标为标准的

       包括CD764\CX483MCA\CX483PT ICA

3）以CX727的性能目标为标准的

       包括 CX727\CX727 ICA\CD542L\CD706L\CD542L ICA\P702\P702 MY23\S650